|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DLCI #** | **Sub Interface** | **Subnet Mask** | **IP address** | **Point-to-Point** | **Router - Hostname** |
| **102** | **Serial 2/0.102** | **255.255.255.252** | **10.1.250.1** | **R1 >> R2** | **R1\_A** |
| **103** | **Serial 2/0.103** | **255.255.255.252** | **10.1.250.5** | **R1 >> R3** |
| **201** | **Serial 2/0.201** | **255.255.255.252** | **10.1.250.2** | **R2 >> R1** | **R2\_B** |
| **203** | **Serial 2/0.203** | **255.255.255.252** | **10.1.250.9** | **R2 >> R3** |
| **301** | **Serial 2/0.301** | **255.255.255.252** | **10.1.250.6** | **R3 >> R1** | **R3\_C** |
| **302** | **Serial 2/0.302** | **255.255.255.252** | **10.1.250.10** | **R3 >> R2** |